(С) by lexapass, 2020-2022,  http://lexapass.narod.ru

ВНИМАНИЕ!
Данный комплект предоставлен Вам исключительно в ознакомительных целях.
Все права на конкретные продукты принадлежат их правообладателям. Если вы воспользовались программными продуктами данной сборки, то подразумевается,
что вы являетесь обладателем лицензии или же удалите данные продукты по истечении ознакомительного периода использования.
За правонарушения, связанные с нелицензированным использованием представленной продукции, автор ответственности не несет.

Запрещается публикация этих материалов без уведомления и разрешения автора. Указание автора, ссылки на сайт и оригинальных ссылок обязательны!

Попытка №2.6e

Старые комплекты VUSBBUS и MULTIKEY доработаны с целью обойти их обнаружение в версиях 8.3.14 и выше. 
Как показывает практика, работают без ошибки нарушения целостности с "плохим" именем компьютера типа TERMINAL в файловом и серверном режимах.

На системах с обновленной политикой CI (Code Integrity) от MS, устанавливаемой обновлениями от июля 2021 и позже на Windows 7+, может внезапно (после очередных обновлений) перестать работать.
Откат обновленной политики CI в данном комплекте отсутствует и не рассматривается.


Инструкция по установке:

1. Для полного удаления всех известных эмуляторов (включая эти) используйте скрипт EmulsCleanUp.cmd из соответствующей папки "EmulsCleanUp".
Настоятельно рекомендуется однократный профилактический запуск перед установкой драйверов эмуляторов.
Обращайте внимание на сообщения во время его работы.
Во избежание разного рода проблем рекомендуется между запусками скриптов установки и удаления перезагружать компьютер, особенно если скрипт очистки этого просит.

2. Установка/обновление драйвера HASP. 
Запустить из папки "hasp" haspdinst_setup.cmd, который автоматически запустит подходящую версию.
В наличии версия 8.11 для Windows 7 и новее и 7.63 в папке old для Windows XP и Vista. 
Для ручной установки запустите "xxx_haspdinst.exe -i",  где xxx - версия драйвера. 
Более свежую ищите по ссылке https://supportportal.gemalto.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0018319#

3. Установка драйвера эмулятора ключей.
3.1. Выбрать один из двух драйверов из папки "Drivers&Dumps" и перейти в папку с драйвером.

3.2. Добавить в реестр дампы необходимых лицензий из соответствующей выбранному драйверу вложенной папки "dumps".
Например,
v8 1 user.reg      - лицензия на 1 пользователя, для запуска 1С:Предприятие на этом компьютере 
v8 10 user.reg    - многопользовательская лицензия на 10 пользователей 
v8 20 user.reg    - многопользовательская лицензия на 20 пользователей 
v8 50 user.reg    - многопользовательская лицензия на 50 пользователей 
v8 100 user.reg  - многопользовательская лицензия на 100 пользователей 
v8 server 32.reg - лицензия на х32 сервер приложений 
v8 server 64.reg - лицензия на х64 сервер приложений 
Дампы пользовательских лицензий взаимозаменяемые. Если Вы сначала добавите дамп ключа на 100 пользователей, а потом дамп ключа на 20 пользователей - то, в итоге, будет установлена лицензия только на 20 пользователей. 

3.3. Для автоматической установки (с установкой сертификатов) запустить файл EmulSetup.cmd.
Результаты установки (успешно/с ошибкой) наблюдать в соответствующем окне. 

Для ручной установки драйвера эмулятора предварительно установите сертификат EVRootCA.crt в Trusted Root Certification Authorities | Доверенные корневые центры сертификации.
Далее установить выбранный драйвер через Device Manager | Диспетчер устройств (devmgmt.msc - Add Legacy Hardware | Установить старое устройство) для Vista-10.
В XP необходимо использовать значок Add hardware | Мастер установки оборудования в Панели управления.
Выполнить установку с доверием издателю "Xinyi Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd.".

4. Для доступности HASP в сети и терминальном режиме установить lmsetup.exe из папки hasp.

5. Установить чистую платформу 1С (если не стоит). Если ранее уже был установлен драйвер HASP из п.2, то при установке/обновлении 1С флажок "Установить драйвер защиты" лучше не ставить! 
