----------------------------------------------------------------------
          64-разрядная версия ScanGear CS 11.0.1.1
----------------------------------------------------------------------

                                         (C) Canon Inc., 2006

o Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками
  корпорации Майкрософт в США и других странах.
o Остальные названия компаний и продуктов могут быть охраняемыми 
  товарными знаками в соответствующих странах.


1. Функции ScanGear CS 11.0

ScanGear CS 11.0 для 64-разрядной системы Windows (далее «ScanGear CS») 
  — это 32-разрядный драйвер для TWAIN-совместимого сканера 
  Canon CanoScan LiDE 25. Если этот драйвер выбран в TWAIN-совместимом 
  32-битном приложении, то сканер можно использовать для сканирования 
  изображений.


2. Общий совет по использованию

o С драйвером ScanGear CS может быть одновременно активно связано только 
  одно приложение. Не открывайте несколько приложений, активно связанных 
  с драйвером ScanGear CS.
  Кроме того, не открывайте драйвер ScanGear CS несколько раз для 
  сканирования изображения из одного приложения.

o При сканировании очень большого изображения с высоким разрешением в 
  некоторых приложениях, возможно, не будет хватать места на диске для 
  сканирования и сохранения изображения и, как следствие, будет отображаться
  ошибка. 

o Если изображение имеет большой размер, например при сканировании
  большого изображения с высоким разрешением, в некоторых приложениях 
  индикатор выполнения может оставаться на отметке 0% из-за ограничений 
  приложения. В этом случае нажмите кнопку «Отмена» в окне индикатора
  выполнения, а затем выберите меньшую область или пониженное разрешение 
  и повторите сканирование.

o Источник данных TWAIN, возможно, иногда будет открываться неправильно, 
  если системный файл записан в формате NTFS.
  По соображениям безопасности модуль TWAIN не следует записывать в папку 
  «winnt». Для получения подробных сведений обратитесь к системному 
  администратору.

o Всегда закрывайте основное окно драйвера ScanGear CS перед завершением 
  работы родительского приложения.
  
o Установку и удаление ScanGear CS должен выполнять системный администратор.
  
o Кнопка сканера может не работать после установки драйвера. В этом случае 
  необходимо перезагрузить компьютер.

o Во время предварительного просмотра или сканирования 
  изображения с относительно однородным фоном функция «Автоподбор тона»
  может изменять цвет фона. 
  В этом случае произведите сброс функции «Автоподбор тона». 


3. Запуск драйвера ScanGear CS с определенными приложениями

o Возможно, в некоторых приложениях не удастся использовать функции 
  «Конвейерное сканирование» или «Конвейерная обрезка», поскольку будет 
  невозможно одновременно загрузить несколько сканированных изображений.

o Некоторые приложения могут автоматически закрывать драйвер 
  ScanGear CS после сканирования.

o В некоторых приложениях интерфейс пользователя драйвера TWAIN может быть 
  скрыт. В этом случае обратитесь к руководству по приложению, чтобы найти
  необходимые изменения настройки для отображения интерфейса пользователя 
  драйвера TWAIN.


4. Примечания по использованию сканера после переключения пользователей 
  в системе Windows XP/Windows Vista

o Сканер, возможно, не будет работать, если большая часть системных 
  ресурсов, например память, используется другим пользователем. 
  В этом случае перед сканированием закройте все программы в среде другого
  пользователя.

----------------------------------------------------------------------
                         Конец файла
----------------------------------------------------------------------
